**Špecifikácia ponúkaných tovarov a ich technických a výkonnostných parametrov na dodanie ozvučovacej techniky pre projekt GREEN MISSION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Č. | Typ parametra | Minimálne požadované parametre | Ponúkané parametre |
| **1.** | **Kondenzátorový mikrofón na husom krku – 2 ks** | | |
|  | Frekvenčná odozva | Min. 50 Hz – max. 17 Hz |  |
|  | Citlivosť | Od min. -54 dB do min.+3 dB |  |
|  | Dĺžka husieho krku | 40 – 50 cm |  |
|  | napájanie | AAA batérie alebo fantómové |  |
|  | obsahuje | XLR/6,3mm jack kábel min. 5m |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| **2.** | **Sada dynamický mikrofón + mikrofónový stojan + mikrofónový kábel - 3 ks** | | |
| 2.1 | Dynamický mikrofón | | |
|  | Frekvenčný rozsah | Min. 50 Hz – 15 kHz |  |
|  | Odpor | 150 Ohm |  |
|  | Citlivosť na 1 kHz | Min. -54,5dBV/Pa, |  |
|  | Hmotnosť max. | 0,350 KG |  |
|  | Kovové telo | Áno |  |
|  | Konektor | XLR |  |
|  | obsahuje | Držiak a kožené púzdro |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| 2.2 | Mikrofónový stojan |  |  |
|  | Nastaviteľná výška | Od min. 94 cm –160 cm a viac |  |
|  | Vysunutie ramena | Min. 60 cm- max 90 cm |  |
|  | Váha | Max. 2,5 kg |  |
|  | Stojan typu šibenica | Áno |  |
|  | Mechanizmus pre bezpečné zaistenie | Áno |  |
|  | Pevná trojuholníková základňa | Áno |  |
|  | farba | Čierna |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| 2.3 | Mikrofónový kábel |  |  |
|  | Dĺžka | Min. 4,0 m – max.5,5 m |  |
|  | Konektor | XLR samec, XLR samica |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| **3.** | **Mikrofónový kábel - 3 ks** | | |
|  | Dĺžka kábla | Min. 20 – max. 25 m |  |
|  | Konektory | A XLR male, B XLR female |  |
|  | Zalomenie konektora | Rovné |  |
|  | Tienenie proti šumu | Áno |  |
|  | plášť | Gumený, odolný |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| **4.** | **Aktívny odposluch – 1 ks** | | |
|  | Reproduktor | Min. 1x 5“ |  |
|  | Maximálny výkon | 45 w a viac |  |
|  | Maximálny akustický tlak SPL | 95 dB |  |
|  | Frekvenčný rozsah | min. 80 Hz – 18kHz |  |
|  | obsahuje | 2x XLR vstup výstup |  |
|  | Umiestnenie | na zem, alebo na stojan |  |
|  | EQ | 3-pásmový |  |
|  | Prehrávanie hudby | Cez USB port a bezdrôtovo |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| **5.** | **Bezdrôtový mikrofónový systém – 3 ks** | | |
|  | nabíjateľná batéria s výdržou | min. 8 – 12 hod. prevádzky |  |
|  | pracovný dosah | min. 60 metrov |  |
|  | všesmerový mikrofón | Áno |  |
|  | vysielač ušnej súpravy | Odolný voči vode |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |
| **6.** | **Reprobox (obsahuje 2 ks mikrofónu) – 1 ks** | | |
|  | reprobox | Dvojpásmový |  |
|  | Vstavaný zosilňovač | 200RMS |  |
|  | napájanie | Zo siete alebo zabudovaný akumulátor |  |
|  | Multimediálny prehrávač MP3 | s USB portom |  |
|  | Bluetooth prijímač | Funkcia True Wireless |  |
|  | ekvalizér | 5-pásmový |  |
|  | Mikrofón 2x | ručný bezdrôtový |  |
|  | mikrofónne vstupy | XLR/Jack 6,3 s ovládaním hlasitosti |  |
|  | linkový vstup RCA | S ovládaním hlasitosti |  |
|  | Linkový výstup RCA | Áno |  |
|  | indikácia napájania | LED |  |
|  | Vrátane | IR diaľkového ovládača |  |
|  | Názov/označenie tovaru\* |  |  |

\*Predávajúci uvedie výrobné označenie, resp. názov tovaru, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania a ktorý spĺňa požadované technické parametre

V..................................dňa ................

––––––––––––––––––––––––––––––

Meno, priezvisko a podpis zástupcu uchádzača1

1Uchádzač doplní meno, priezvisko a podpis zástupcu uchádzača oprávneného na vyhotovenie cenovej ponuky